**附件2：**

**防褥疮垫报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **日期** | |  | **公司名称** |  | | | |
|  | | | | | | | |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数及性能（配置）要求 | | | 单位 | 数量 | **报价（元**） |
| 1 | 防褥疮垫 | 1.充气管：≥20 根；  2.气床垫尺寸：长2000±50mm，宽：900±50mm ，高≥60 mm；  3.额定电压220V±22V ；  4.额定频率50Hz±1Hz ；  5.输入功率：不大于 30VA 。 | | | 张 | 20 |  |